

S70

不干胶一体打印手持终端

5.5 吋高清全面屏·不干胶一体打印·安卓 9.0 系统·支持快充



产品参数

性能参数

数据采集

四核

条码采集（选配）

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | Cortex-A53 四核 64 位 2.0GHz 高性能处理器 |
| RAM+ROM | 2GB+16GB，可升级 3GB+32GB |
| 拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB |
| 操作系统 | Android 9.0 |

八核

|  |  |
| --- | --- |
| 一维扫描引擎 | 新大陆 EM1365-LD |
| 支持一维条码类型 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar,  Code 128,Code 93,ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of  5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey,  Plessey,等. |
| 二维扫描引擎 | 霍尼韦尔 N3601 霍尼韦尔 N6603 |
| 支持二维条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode,Hanxin Code,等. |

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能处理器 |
| RAM+ROM | 2GB+16GB，可升级 3GB+32GB，可升级 4GB+64GB |
| 拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB |
| 操作系统 | Android 9.0 |

# 数据通讯

|  |  |
| --- | --- |
| WLAN | 双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议 |
| WWAN | 2G：GSM（850/900/1800/1900MHz） |
| 3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz） |
| 4G：FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 |
| TDD:B38/B39/B40/B41 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离 5-10 米 |
| GNSS | 支持 GPS,Galileo，Glonass，北斗 |

物理参数

|  |  |
| --- | --- |
| 整机尺寸 | 177mm×72mm×23.7-48.8mm |
| 整机重量 | ＜500g （取决于设备功能配置） |
| 显示屏 | 5.5 英寸 IPS 彩色显示屏，分辨率 720\*1440 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控  屏幕有水或戴手套均可操作 |
| 电池容量 | 可选充电式聚合物电池（3.8V 5200mAh)可拆卸 |
| 待机时间＞350 小时 |
| 工作时间＞12 小时 |
| 充电时间 3-4 小时，使用标配电源适配器和数据线 |
| 支持选配快速充电，快充 1.5 小时 |
| 扩展卡槽 | PSAM x 2、Micro SIM 卡 x 1、TF 卡×1 |
| 通讯接口 | Type-C USB x 1,支持 OTG 功能 |
| 音频 | 扬声器(单声道)，麦克风，听筒 |
| 键盘 | 硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2 |
| 传感器 | 重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达 |

语言/输入法

热敏不干胶打印机

|  |  |
| --- | --- |
| 打印速度 | 70mm/s |
| 打印点数 | 384dots |
| 打印纸宽度 | 58mm |
| 打印纸直径 | 35mm |
| 打印纸类型 | 支持不干胶打印、黑标打印 |

摄像头

|  |  |
| --- | --- |
| 后置摄像头 | 1300W 像素高清摄像头，  支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
| 前置摄像头 | 200W 像素彩色摄像头 |

NFC（选配）

工作频率

协议标准读写距离

13.56MHz

支持 ISO14443A/B、15693 协议

2cm-5cm

# 使用环境

|  |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20℃至 55℃ |
| 储存温度 | -40℃至 70℃ |
| 环境湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内，6 面均能承受 1.2 米高度30 次跌落到混泥土地面的冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续 500 次 0.5m，6 个面接触面滚动后  依然稳定运行 |
| 防护等级 | IP66 |

配件

标配

适配器，数据线，保护膜，说明书



特别提示：产品数据仅供参考，如有变更，恕不另行通知。 型号：S70

更新时间：2019-07-27

全国热线: 0755-86957163

网站: [www.szsiyue.cn](http://www.szsiyue.cn/)

深圳思越智能科技有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡银田路智谷科技创新园D 座4 层

|  |  |
| --- | --- |
| 输入法 | 英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘 |
| 语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、  马来西亚、新加坡等国家的语言包 |