|  |
| --- |
| S910U**平板（8寸）产品规格书**深圳思越智能科技有限公司 |
| ID效果图 |  |
| **物理参数** | **备注** |
| 整机尺寸 | 225\*146\*21(MM) |  |
| 整机重量 | 750g (约) | 实际重量与所选配置模块相关 |
| 颜色 | 黑色 |  |
| 主芯片 | MTK6765V,12nm制程，8核处理器，2.3G |  |
| RAM+ROM | 4G+64G或者6G+128G |  |
| 扩展内存 | 最大支持512G TF卡 |  |
| 显示屏 | 8英寸，IPS 800\*1280 | 可选FHD(1280\*1960）、阳光可视高亮屏(1000流明) |
| 触控屏 | G+F+F,多点触控（5点） |  |
| 电池容量 | 标配8000mAh | 可拆卸 |
| 接口 | type\_c(支持20W快充), DC充电接口（5V），3.5耳机接口，侧充电接口 | 支持OTG，高清HDMI接口预留 |
| 键盘 | 7个按键（开机键、PTT、扫码键、音量键+ - 、客户自定义键1，2） |  |
| 传感器 | 3D加速度计 |  |
| 电子指南针 |  |
| 距离传感器 |  |
| 光感传感器 |  |
| 前摄像头 | 5,0M | 可选8.0M |
| 后摄像头 | 13.0M | 可选20M |
| 闪光灯 | 真闪光灯 |  |
| 喇叭 | 2030喇叭 |  |
| 听筒 | 1206防水听筒 |  |
|  **开发使用环境**  |  |
| 操作系统 | Android 12.0 |  |
| 工作温度 | 零下10度至50度 |  |
| 储存温度 | 零下40度至70度 |  |
| 环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |  |
| 跌落规格 | 6面均能承受多次1.5米跌落 | 过810G测试认证 |
| 滚动测试 | 1000次0.5米无差别滚动测试 |  |
| 防护等级 | IP67 | 过IP67认证 |
| 静电放电 | 空气放电+-12KV ,接触放电+- 6KV |  |
| **数据通讯** |  |
| 网络频段 | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)+TDSCDMA(B34/39)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B)+TDD(B34/38/39/40/41) |  |
| WLAN | 2.4G/5G双频，支持(802.11 a/b/g/n, 802.11n/ac) |  |
| 蓝牙 | BT5.0 |  |
| 定位 | GPS，北斗, GLONASS |  |
| **配置模块** |  |
| NFC | 前置NFC, 使用NXP 557芯片,13.56MHZ |  |
| RFID高频 | 不支持 |  |
| 识别指纹 | 费恩格尔964 芯片 |  |
| 扫描头 | 斑马4710扫描头 | 可选霍尼韦尔5703、新大陆CM30 |
| 工业指纹（FBI） | 不支持 |  |
| 工业指纹 | 不支持 |  |
| 数字对讲 | 2W DMR，工作频率：400-470MHZ, 高接受灵敏度-120db | 可选预留窗口 |
| 红外 | 不支持 |  |
| VESA | 支持 |  |
| 座充 | 支持充电 |  |
| PSAM | 支持ISO7816标准 |  |