**D5**

**澎湃性能 极致畅快 智所未见**

**超强八核CPU 全面升级**

配备超强八核主频2.0GHz处理器，对比现有主流厂商品牌CUP性能提升30%，拥有升级操作系统android9.0，为工作提供更稳定、更流畅、更完整应用体验。

**强劲扫码性能**

配备霍尼扫码头, 扫描性能强劲, 能够精准快速地识读各类一维、二维条码，不论是污损、老旧褪色或是屏幕显示条码，都能精准识读，灵活的应用于不同的应用场景。

**5000mAh大电池，18W快充**

为快递员频繁作业持续使用，我们配备了5000mAh大电池，采用Type-C超级快充方案，根据电池当前充电的状态，可以智能的输出电压和电流，直接为电池充电，有效的提升了充电的效率。充满50%的电量，仅需要30分钟就能完成。

**轻薄三防设计**

5.45寸HD+全面屏，视窗占比高达90%目前优于市场手持设备终端，通过自身硬件和结构优化，设计更符合人体工学产品，对比传统手持手持终端产品更轻薄更舒适；机身采用工业级双色注塑工艺设计配备膜内注塑钢片一体成型，自由跌落可达2.0米，三防等级高达IP67，大大增加设备使用生命周期。

|  |
| --- |
| **D5数据采集终端规格参数** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统配置** | | | |
| 处理器 | | | MT6762V/CA(八核处理器，主频2.0GHz) |
| 操作系统 | | | Android 9.0 |
| 内存 | | | 64 GB ROM+4 GB RAM（标配） |
| 扩展插槽 | | | Micro SD 卡（最高支持64GB，SDHC） |
| 显示屏 | | | 5.45’，720\*1440, HD+ 18:9，LTPS技术 |
| 触控屏 | | | GFF 10点触控, 手套模式/湿手操作 |
| 前摄像头 | | | 500万像素（FF） |
| 摄像头 | | | 1300万像素 PDAF快速对焦+夜拍光灯 |
| 触摸盖板 | | | 钢化玻璃 |
| 键盘 | | | 3个虚拟，侧面 4物理按键（开关机 1 个） |
| 电池 | | 电池 | 5000mAh 聚合物电池，放电温度-20~60℃ |
| 快充 | 9V/2A |
| 喇叭 | | 规格 | 1217双喇叭 |
| 提示 | | | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
| 震动马达 | | | 内置震动马达，震动均匀，无异常声响 |
| 传感器 | | | 光距离感应/重力感应器/陀螺仪/地磁感应器 |
| 结构参数 | | | |
| 尺寸(LxWxD) | | | 158mm×76mm×13.7mm |
| 重量 | | | 236g |
| 通信传输 | | | |
| 无线广域网络（网络频率） | | | GSM：B2/B3/B5/B8 CDMA/CDMA-EVDO：BC0 TD-SCDMA：B34/B39WCDMA：B1/B8TDD-LTE Bands：B34/B38/B39/B40/B41LTE\_FDD/TDD Bands：B1/B3/B8 CA(聚合载波): B3+B3 下行2CA；B1+B3 下行2CA |
| 无线广域网络(数据业务） | | | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
| 无线局域网络 | | | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(双频段：2.4GHz+5GHz) |
| 蓝牙 | | | Bluetooth 5.0 |
| GPS | | | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 开发工具 | | | |
| 开发工具 | | | Android SDK |
| 支持语言 | | | Java |
| 使用环境 | | | |
| 工作温度 | | -20~55° | |
| 存储温度 | | -40~60° | |
| 湿度 | | 0~95% | |
| 跌落规格 | | 大理石2M ，水泥地1.5M | |
| 防护等级 | | IP67生活防水、防汗液 | |
| 静电放电 | | ±12K空气放电 ±8K接触放电 | |
| 二维影像扫描引擎（选配） | | | |
| 扫码引擎 | | 专业扫码头 F001/霍尼6703 | |
| 光学分辨率 | | 1280\*800 pixes/844\*640 pixes | |
| 扫描精度 | | ≥3mil , Code 39/128 | |
| 扫描角度 | | Tilt:360°，Pitch:±45°，Skew:±60° | |
| 激光安全等级 | | Class II | |
| NFC（**选配**） | | | |
| 频率 | | 支持13.56 MHz | |
| 读取距离 | | 2cm—5cm | |
| 通讯协议 | | ISO14443A/ISO14443B | |
| 特别功能 | | 支持非接触式CPU卡操作，支持2代身份证读取 | |
| 输入输出接口 | | | |
| USB接口 | | 1 个，Type-C USB 接口 | |
| 充电接口 | | 1 个, Type-C USB 防水接口 | |
| OTG | | 支持 | |
| 外围设备及配件 | | | |
| 标准配件 | | 充电器、数据线、电池、挂绳、钢化膜 | |
| 可选配件 | | 保护套 | |